#physics

**[[Сила]] [[Андре-Мари Ампер|Ампера]] - сила, с которой [[Магнитное поле|магнитное поле]] действует на проводник с [[Электрический ток|током]]**

## Направление
Направление силы Ампера определяется правилом левой руки

Особый пример:
![[Pasted image 20230902143756.png]]
Сила Ампера все равно перпендикулярна

## Формула
$\huge F_A=BIl\sin{\alpha}$, где B - вектор [[Магнитная индукция|магнитной индукции]], I - [[Сила тока]], l - длина активной части проводника, $\alpha$ - угол между $\vec{B}$ и направлением силы тока

$$\LARGE F_A = BlI\sin{\alpha}=Bl\sin{\alpha}\frac{Q}{t}=Bl\sin{\alpha}\frac{qnV}{t}=Bl\sin{\alpha}\frac{qnSvt}{t}=BlqnSv\sin{\alpha}=F_л\cdot N$$
где $\LARGE F_л$ - [[Сила Лоренца|сила Лоренца]].

## Применение
- [[Электродвигатель]]
- Амперметр и вольтметр