#uncat 

1) Разогреть паяльник до температуры ~250 градусов Цельсия
2) подогреть жалом контакт и поднести к нему подпай, разнести расплавленный подпай по контакту
3) при припайке нескольких контактов не делать одно за другим, иначе плата может немного искривиться
4) если не ложится подпай нанести канифоль
5) если не помогает канифоль нанести флюс