#physics

**Колебательный контур**- [[Механические колебания#^385c4e|колебательная система]], в которой могут существовать свободные [[Электромагнитные волны|электромагнитные]] [[Электромагнитные колебания|колебания]]. 

## Применение для радио
Является основой **генератора высокочастнотных электромагнитных колебаний**, используемых для [[Радиовещание|радиовещания]], т.к. нужно, чтобы частота электромагнитных волн была не **меньше 0,1 МГц**

## Принцип работы
![[Pasted image 20220508151521.png]]
*2 - батарея из конденсаторов, 1 - источник напряжения, 4 - катушка с двумя обмотками: 4$_1$ - первичная, 3600 витков, соединеная с батарей конденсаторов - и 4$_2$ - вторичная, на гальванометр, 5 - сердечник, 6 - гальванометр*
![[Pasted image 20220508151747.png]]
1. В положении ключа 3$_1$ конденсатор заряжается
2. Меняем положение ключа и стрелка гальванометра начинает совершать [[Механические колебания#^72473b|затухающие колебания]]
3. Когда конденсатор начинает разряжаться, его энергия передается магнитному полю тока катушки.
4. Сила тока в контуре начинает уменьшаться, но из-за тока самоиндукции к моменту 2t$_1$ ток ещё есть в контуре.
5. Конденсатор перезарядится
6. Заново 

## Характеристики
[[Уильям Томпсон, Лорд Кельвин|Уильям Томпсон]] вывел формулу для [[Механические колебания#^ba0347|периода колебаний]]:

$T=2\pi \sqrt{LC}$, L - индуктивность катушки, C - ёмкость конденсатора.

## Примечания
Формула Томпсона похожа на формулы периода обращений [[Математический маятник#^a0d455|математического маятника]] и [[Пружинный маятник#^41998a|пружинного маятника]]