#physics

**Магнитная индукция - векторная физическая величина, являющаяся основной [[Сила|силовой]] характеристикой [[Магнитное поле|магнитного поля]]** ^ebe720

## Формула
Индукция магнитного поля прямого проводника:
$$\LARGE B=\frac{\mu_0\mu I}{2\pi r}$$, где $\LARGE \mu_0$ - [[Магнитная постоянная]], $\LARGE \mu$ - [[Магнитная проницаемость]], r - расстояние от источника магнитного поля.
Формула выводится через [[Теорема Гаусса|теорему Гаусса]] и [[Закон Био-Савара-Лапласа|закон Био-Савара-Лапласа]].

Индукция магнитного поля в центре кругового поля радиусом R:
$$\LARGE B=\frac{\mu_0\mu I}{2R}$$

Индукция магнитного поля внутри бесконечно длинной катушки (соленоида) с током I:
$$\LARGE B=\mu_0\mu nI=\frac{\mu_0\mu NI}{l}$$где n = N/l - число витков катушки на единицу длины

$[B]$=1 Тл (тесла)