#physics 

**Магнитная проницаемость** - физическая величина, характеризующая связь между [[Магнитная индукция|магнитной индукцией]] и [[Напряженность магнитного поля|напряженностью магнитного поля]] в веществе.

## Формула
$$\LARGE \mu=\frac{B}{B_0}$$, где B - магнитная индукция поля в среде, B0 - в вакууме.


## Категории веществ
1) Диамагнетики: $\LARGE \mu<1$:
	Висмут, серебро, свинец, цинк, азот, т.д.
2) Парамагнетики: $\LARGE \mu>1$
	Алюминий, платина, кислород, натрий, т.д.
3) Ферромагнетики: $\LARGE \mu >>1$
	Железо, никель, кобальт и их сплавы ^7d302b